**一、脂肪抽吸仪**

用于皮下灌注法吸脂手术之用，适用于腰腹及四肢。配有负压及全套吸引管。国药监三类产品。

**二、超声吸引系统短直型手柄**

可连接医院现有主机；具有同时打击、吸引、冲洗电凝的功能；可以高温高压消毒，反复使用；能量转化≥90%，无需水冷却；超声工作频率:23kHz。

**三、电子内窥镜处理器+1条胃镜+2条肠镜**

采用LED多光源整合技术，可兼容超声胃镜及超声支气管镜等，胃镜钳管道直径≥2.8mm，肠镜钳管道直径≥3.8mm，数字高清成像，具备电子染色功能，利于早癌病变观察和诊断。

**四、1条电子胃镜**

图像清晰，钳管道直径≥2.8mm，角度及视野大，具备NBI功能，利于早癌诊断。